Technische fiche aluminium deksels

# Enkele deksels

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **A****Buitenmaat** | **B****Nuttige opening** |
| **200 x 200 mm** | 200 mm | 115 mm |
| **300 x 300 mm** | 300 mm | 180 mm |
| **400 x 400 mm** | 400 mm | 280 mm |
| **500 x 500 mm** | 500 mm | 380 mm |
| **600 x 600 mm** | 600 mm | 476 mm |
| **700 x 700 mm** | 700 mm | 576 mm |

# Dubbele deksels

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **A****Buitenmaat** | **B****Nuttige opening** | **C****Hoogte** |
| **200 x 200 mm** | 200 mm | 80 mm | 60 mm |
| **300 x 300 mm** | 300 mm | 135 mm | 60 mm |
| **400 x 400 mm** | 400 mm | 235 mm | 60 mm |
| **500 x 500 mm** | 500 mm | 335 mm | 60 mm |
| **600 x 600 mm** | 600 mm | 435 mm | 60 mm |
| **700 x 700 mm** | 700 mm | 535 mm | 60 mm |